1、工程模板用来为用户创建keil工程时提供参考；

2、RTC实验和LCD实验都是使用2.8寸ILI9341模块，插在J1上运行；

3、LCD实验中电阻触摸屏的校准参数保存在内部flash的最后20个字节内，如果编译生成的烧录文件很大，需要用到内部flash的最后20个字节，那么在程序运行时，保存触摸参数将会导致flash内部的程序被覆盖，从而导致程序无法正常运行，这种情况下只能将触摸参数固定写入程序里面。

4、串口实验使用XCOM串口调试工具；

5、CH32F203C8T6最小系统板直插模块测试程序就是直插在J1口上的模块测试程序

6、官方固件库为CH32的底层代码库，用户创建工程时，可以直接拷贝；

7、Keil.WCH32F2xx_DFP.1.0.1.pack为CH32F2系列IC的器件库，用于在keil工程中提供器件信息和flash算法。用户直接点击该文件就可以安装。用户也可以去官网下载（http://www.wch.cn/downloads/CH32F20xEVT_ZIP.html）。