# 小智云聊 S3

## 简介

小智云聊 S3 是小智 AI 的魔改项目，是首个 2.8 寸护眼大屏+大字体+2000mah 大电池的量产成品，做了大量创新和优化。

## 合并版

合并版代码在小智 AI 主项目中维护，跟随主项目的一起版本更新，便于用户自行扩展和第三方固件扩展。支持语音唤醒、语音打断、OTA、4G 自由切换等功能。

> ### 按键操作
>
> - **开机**: 关机状态，长按 1 秒后释放按键，自动开机。
> - **关机**: 开机状态，长按 1 秒后释放按键，标题栏会显示'请稍候'，再等 2 秒自动关机。
> - **唤醒/打断**: 正常通话环境下，单击按键。
> - **切换 4G/Wifi**: 启动过程或者配网界面，1 秒钟内双击按键（需安装 4G 模块）。
> - **重新配网**: 开机状态，1 秒钟内三击按键，会自动重启并进入配网界面。

> ### 语音指令
>
> - **打开/关闭语音打断模式**: 在播放音乐时，需要关闭语音打断模式，否则可能会打断音乐播放。
> - **切换 IPS 屏幕显示模式**: 新版小智云聊 S3 升级了 IPS 屏幕，需要切换屏幕显示模式后才能正常显示，可以来回切换。

## 魔改版

魔改版由于底层改动太大，代码单独维护，定期合并主项目代码。

> ### 为什么是魔改
>
> - 首个实现微信二维码配网。
> - 首个支持单手机配网。
> - 首个支持扫二维码访问控制台。
> - 首发支持繁体、日文、英文版界面。
> - 首个全语音操控模式。
> - 独家提供一键刷机脚本等多种刷机方式。

## 版本区别

> | 特性           | 合并版 | 魔改版 |
> | -------------- | ------ | ------ |
> | 语音打断       | ✓      | ✓      |
> | 4G 功能        | ✓      | ✓      |
> | 自动更新固件   | ✓      | X      |
> | 第三方固件支持 | ✓      | X      |
> | 天气待机界面   | X      | ✓      |
> | 闹钟提醒       | X      | ✓      |
> | 网络音乐播放   | X      | ✓      |
> | 微信扫码配网   | X      | ✓      |
> | 单手机配网     | X      | ✓      |
> | 扫码访问控制台 | X      | ✓      |
> | 繁日英文界面   | X      | ✓      |
> | 多语言支持     | X      | ✓      |
> | 外接蓝牙音箱   | X      | ✓      |

# 编译配置命令

**克隆工程**

```bash
git clone https://github.com/78/xiaozhi-esp32.git
```

**进入工程**

```bash
cd xiaozhi-esp32
```

**配置编译目标为 ESP32S3**

```bash
idf.py set-target esp32s3
```

**打开 menuconfig**

```bash
idf.py menuconfig
```

**选择板子**

```bash
- `Xiaozhi Assistant` → `Board Type` → 选择 `小智云聊-S3` → 选择 `Enable Device-Side AEC`
```

**编译**

```ba
idf.py build
```

**下载并打开串口终端**

```bash
idf.py build flash monitor
```
