当将5寸RGB模块接到野火开发板上运行野火自带的5寸显示屏程序时，在RGB888模式下显示白屏。解决方法如下：
1、打开bsp_lcd.c文件，找到“RCC_PLLSAIConfig”函数调用，如下所示：
    RCC_PLLSAIConfig(420,7, 6);
	
2、修改“RCC_PLLSAIConfig”的参数，如下所示：（只改RGB888模式）
	RCC_PLLSAIConfig(404,7, 4);    

注意参数改了之后，运行时会产生花屏现象，因为上述参数已经是屏能正常运行的最低时钟频率，所以如果要测底消除花屏，则需要关闭一层显示，方法如下：
1、打开bsp_lcd.c文件，找到“LCD_LayerInit”函数，然后将以下内容注释掉：
   //LTDC_LayerInit(LTDC_Layer1, &LTDC_Layer_InitStruct);
   
2、修改“RCC_PLLSAIConfig”的参数，如下所示：（只改RGB888模式）
   RCC_PLLSAIConfig(320,7, 2);
   上述参数是RGB888模式下单层显示且不产生花屏的最大时钟频率